|  |
| --- |
| Met dit formulier geeft u opdracht voor een modificatiekeuring van een lift eventueel aangevuld met een periodieke keuring, herkeuring of afronding van de vorige keuring. U kunt het formulier eenvoudig digitaal invullen (klik op de grijze vlakken). De modificatiekeuring is de verplichte keuring na reparatie of wijziging aan de lift zoals bepaald in het “schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase”, afgekort “Schema Liften”. Zie www.SBCL.nl.  De keuring voeren wij uit op basis van de aangekruiste items. Indien onvoorzien veel extra tijd benodigd blijkt kan dit aanvullend in rekening wordt gebracht, dit ter beoordeling van de inspecteur. Of er moet een vervolg modificatiekeuring worden gepland. Op de uitvoering en rapportage van de keuring zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, onze reglementen 1.0.1 “keuringen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020” en 1.1.1 “keuring van liftinstallaties” van toepassing. U kunt deze inzien op onze website [www.liftinstituut.nl](http://www.liftinstituut.nl). |

**Gegevens opdrachtgever**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedrijfsnaam installateur |  | E-mail |  |
| Straat + huisnummer |  | Telefoonnr. |  |
| Postbus |  |  |  |
| Postcode + plaats |  | Ordernr. |  |

**Gegevens van de lift (voor elke lift één blad invullen s.v.p.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectnummer Liftinstituut |  | | Werknr. onderhoudbedrijf |  |
| Straat + huisnummer |  | | Aantal schachttoegangen |  |
| Postcode + plaats |  | | Nominale last | kg |
| Evt. nadere aand. gebouw |  | | Nominale snelheid | m/s |
| Origineel bouwnummer |  | | Brandweerlift:  Z4  NEN-EN 81-72 | |
| Bouwjaar van de lift | Tot 7-‘99 | Vanaf 7-‘99 🡺EU type- of ontwerpcertificaat van toepassing?  Ja  Nee | | |

**Moet de inspecteur aangemeld worden op de keuringslocatie?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nee |  | Ja | Aanvrager meldt aan; benodigde aanmeldgegevens s.v.p. onderaan pagina 2 opgeven. |

**Gewenste modificatiekeuring**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modificatiekeuring |  | Herkeuring of afronding modificatiekeuring  (indien modificatiekeuring eerder was afgekeurd of niet gereed was) |

**Gewenste aanvullende periodieke keuring**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Herkeuring of afronding van de periodieke keuring  (indien de lift was afgekeurd of nog niet gereed was a.g.v. van de nog niet uitgevoerde modificatiekeuring) |
|  | Volledige periodieke keuring |

**Betaling keuring**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opdrachtgever modificatie keuring |  | Eigenaar / beheerder installatie |

**Moet het Liftinstituut de proeflast verzorgen?** (alleen invullen als u op blad 2 items met een “P” aankruist)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja |  | Nee |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Keuring zonder assistentie van een monteur.** |

Keuring zonder monteur is mogelijk wanneer het gaat om keuring van een snelheidsbegrenzer, kunststof kooi- of tegengewichtbuffer, of drukbegrenzingsklep. Overige modificatiekeuringen zonder monteur uitsluitend in overleg.

LET OP: de inspecteur moet de keuring wel alleen kunnen uitvoeren, de installatie moet daarvoor geschikt zijn. Ook moet de toegang tot het gebouw en de installatie inclusief machineruimte mogelijk zijn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewenste keuringsdatum |  | Gewenst tijdvak | Ochtend | Middag |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam aanvrager |  | Datum aanvraag |  |
| Naam monteur |  | Tel. nr. monteur |  |

--- zie volgende blad voor de gewenste keuringsomvang ---

**Selecteer hieronder de wijzigingen of reparaties (onder reparatie valt ook 1 op 1 vervanging)**

P= proeflast bij de keuring nodig

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijziging van hoofdkenmerken** | | | | | |
|  | P | Nominale last |  | P | Hefhoogte |
|  | P | Massa van de kooi |  | P | Nominale snelheid |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijziging van:** | | | | | |
|  |  | Besturingssysteem |  | P | Hydraulische kooibuffer |
|  |  | Snelheidsbegrenzer |  |  | Hydraulische tegengewichtbuffer |
|  |  | Regeling, met wijziging in de veiligheidslijn |  |  | Stuiting van kooi- of tegengewichtbuffer |
|  | en/of de hoofdrelais |  |  | Tegengewichtvang |
|  |  | Kunststof kooi / tegengewicht buffer |  |  | Stuiting van kooi- of tegengewichtbuffer |
|  |  | Stuurblok (drukbegrenzingsklep) |  | P | Klem- of vastzetinrichting |
|  |  | Cilinder |  | P | Beveiliging tegen onbedoelde beweging van |
|  | P | Leidingbreukklep of smoor-(terugslag)klep | de kooi vanuit stilstand met open deur |
|  |  | Kooideuraandrijving en/of kooideur |  | P | Leiders of het type leiders |
|  | P | Kooideur aanbrengen (open kooi afsluiten) |  |  | Beveiliging van de kooi tegen te hoge snelheid |
|  | P | Kooideur aanbrengen (extra toegang in kooi) |  | opwaarts |
|  |  | Schachtdeur en/of extra schachtdeur |  |  | Inrichtingen voor nood en |
|  | P | Kooivang |  | beproevingsoperaties (NEN-EN81-20) |
|  | P | Machine |  | P | Mechanische inrichting(en) voor het |
|  | P | Tractieschijf | verhinderen van beweging van de kooi in |
|  |  | **Hydraulisch aggregaat** | werkzones (blokkeerpennen en / of |
|  |  | 🡪zonder aanpassing aan de besturing | werkstuitingen etc.) |
|  |  | 🡪mét aanpassing besturing of incl. besturing |  | P | Werkplatform in schacht |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reparatie van:** | | | | | |
|  |  | Compleet besturingssysteem |  | P | Hydraulische kooibuffer |
|  |  | Snelheidsbegrenzer |  |  | Hydraulische tegengewichtbuffer |
|  |  | Stuurblok (drukbegrenzingsklep) |  | P | Beveiliging tegen onbedoelde beweging van |
|  |  | Cilinder | de kooi vanuit stilstand met open deur |
|  | P | Leidingbreukklep of smoor-(terugslag)klep |  | P | Mechanische inrichting(en) voor het |
|  |  | Kooideur en/of kooideur-aandrijving | verhinderen van beweging van de kooi in |
|  |  | Schachtdeur | werkzones (blokkeerpennen en / of |
|  | P | Kooivang | werkstuitingen etc.) |
|  |  | Machine |  | P | Kooileiders |
|  |  | Beveiliging van de kooi tegen te hoge snelheid |  |  | Tegengewichtleiders |
|  | opwaarts |  | P | Werkplatform in schacht |
|  |  | **Hydraulisch aggregaat** |  |  | Tegengewichtvang |
|  |  | 🡪zonder aanpassing aan de besturing |  | P | Klem- of vastzetinrichting |
|  |  | 🡪mét aanpassing besturing of incl. besturing |

|  |  |
| --- | --- |
| **Optioneel:**  Extra te keuren aanpassingen waarvoor geen keuringsplicht volgens het Schema Liften geldt, zoals bijv. ombouw 2 snelheden naar geregelde aandrijving waarbij de hoofdrelais en de veiligheidslijn niet zijn gewijzigd | |
|  | aanpassen/aanbrengen EN81-21 voorzieningen |
|  |  |
|  |  |
| **Opmerkingen / aanwijzingen voor de planning:** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |